|  |
| --- |
| **附表1：正宁县城区12月份饮用水卫生月监测结果** |
| 序号 |  监测点 |  **月监测指标** |
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度  | 浑浊度 | 臭和味  | 肉眼可见物  | PH值 | 氨氮 | 二氧化氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 |
| ＜100CFU/mL | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | ＜0.5mg/L | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L | ＜3mg/L | ＜0.3mg/L | ＜0.1mg/L |
| 1 | 正宁县供水有限责任公司（出厂水） | 23 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.95 | 0.069 | 0.1 | 1.67 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 2 | 正宁县金牛公司办公楼 | 13 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.00 | 0.073 | 0.03 | 1.70 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 3 | 正宁县安宁小区 | 15 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.01 | 0.077 | 0.03 | 1.68 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 4 | 正宁县安居小区 | 12 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.99 | 0.074 | 0.03 | 1.72 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 5 | 正宁县南苑小区 | 22 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.97 | 0.072 | 0.03 | 1.61 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 6 | 正宁县鑫阳商务宾馆 | 19 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.96 | 0.092 | 0.03 | 1.65 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 7 | 正宁县人社局办公楼 | 11 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.94 | 0.068 | 0.03 | 1.69 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 8 | 正宁县山河镇政府 | 9 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.93 | 0.079 | 0.03 | 1.68 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 9 | 正宁县供热公司办公楼 | 14 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.96 | 0.076 | 0.03 | 1.71 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 10 | 正宁县鼎盛花园 | 10 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.92 | 0.070 | 0.03 | 1.73 | ＜0.01 | ＜0.02 |
|  | 注：带“※”为超标项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |